Ing. Jiří CHLÁDEK, Dr.
Poradce a soudní znalec v oboru munice, výbušiny a pyrotechnika
Pyrotechnické průzkumy
Sulova 1247, 156 00 Praha 516 Zbraslav
Tel/fax: 02 57922907  GSM:0602 343958   Email: chladekmail@seznam.cz	

PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM
Malé Říčky ve Stromovce

Vytvoření bezpečné zóny v okolí hráze

Srpen  2001

Dne 13.6. 2001 se na OMZ MHMP konalo jednání ve věci „odbahnění Malé Říčky“. V rámci tohoto jednání byl mj. vznesen požadavek na vytvoření tzv. „bezpečné zóny“  (z pyrotechnického hlediska) v okolí cca 15 m od hráze.

Pyrotechnický průzkum a asanace úseku pod hrází označovaného jako „potok“ byl proveden v únoru t.r. s výsledkem : bez výskytu munice i jiného vojenského materiálu, detekované kovové předměty představují lidské smetiště.

Pyrotechnický průzkum vodního díla nad hrází – „bezpečná zóna“ byl proveden ve dnech 15. – 16.8. za využití potápěčů.

Nejprve byl zjištěn profil dna, hloubka vody a mocnost vrstvy sedimentů. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že v oblasti hráze je profil dna souměrný, dno postupně klesá  až do hloubky cca 160-170 cm. Dno je do 0,5 – 1 m od břehu únosné vrstva sedimentů poměrně rychle narůstá na hodnotu 100 – 120cm. Jedná se převážně o jemné nesoudržné sedimenty intenzivně zapáchající. V příbřežních partiích obsahují značný podíl listí v různém stadiu rozkladu a směs různě velkých větví a větviček.

Nejprve, k zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků bylo prověřeno okolí hráze a levého břehu. Mezi detekovanými předměty převládaly  různé trubky a kovové tyče.
Poté bylo prověřeny 3 anomálie v blízkosti hráze – výsledek magnetometrického průzkumu. Zde byly detekovány: 1) sekačka na trávu, plechový kryt zametacího stroje 2) a 3) trubka (viz obrázek č. 1).
Dále byl proveden celoplošný průzkum dna do vzdálenosti cca 15-20m (viz obrázek č.2). V průběhu provedeného průzkumu bylo detekováno a identifikováno značné množství železných trubek,  kočárek, paletový vozík, části oplocení, části kolejového svršku a ostatní blíže nespecifikované haraburdí.

ZÁVĚR

V průběhu provedeného pyrotechnického průzkumu nebyla ve vymezeném území detekována a identifikována  žádná munice ani jiný vojenský materiál.
Detekované kovové předměty představovaly  především haraburdí a odpadky: trubky, plechovky, kočárek části kolejiště apod. Podél pravého břehu převládaly odpadky z chatiček, kamna, popel, střepy, části konzerv a další. Podél levého břehu převládaly části kolejového svršku a železobeton. 
Na závěr každého pracovního dne byli o výsledku telefonicky informováni pyrotechnici P ČR, OKTE Praha.

                               						Ing. Jiří Chládek, Dr.

Obr.č.1 Identifikace anomálií magnetometrického průzkumu.
   1) sekačka	      2) plech	      3) trubka

Obr.č.2 Schématické znázornění „Bezpečné zóny“